# TERMO DE REFERÊNCIA

1. **OBJETO**
   1. O presente termo prevê a AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DO SETOR DE ZELADORIA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO da Câmara Municipal de Esteio.

# JUSTIFICATIVA DO OBJETO.

* 1. Este instrumento tem como principal objetivo realizar a aquisição de acessórios e ferramentas utilizados pelo serviço de zeladoria do prédio da Câmara Municipal. Entretanto, foi realizado uma pesquisa considerando a média histórica de uso de cada item para definição das quantidades e tipos de ferramentas.

# ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO.

* 1. Aquisição de ferramentas para uso do setor de zeladoria na manutenção do prédio da Câmara de Esteio conforme planilha em anexo.

# DA OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES CONTRATADA:

* 1. Fornecer os materiais nas características e quantidades estipuladas, no prazo e local indicados pela Câmara Municipal, em estrita observância das especificações do termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal;
  2. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério estipulado pela Câmara Municipal, substituir, corrigir ou reparar, às suas expensas os materiais/serviços com avarias ou defeitos, ou que não atendam às exigências previstas no termo de referência;
  3. Atender prontamente a quaisquer exigências, inerentes ao objeto da presente aquisição;
  4. Comunicar no prazo de 24 (vinte quatro) horas que antecede a data da entrega dos materiais, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
  5. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução as entrega dos itens;

# DA OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

* 1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
  2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
  3. Prestar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados;
  4. Pagar à Contratada o valor resultante da entrega dos itens, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

# DA ENTREGA

* 1. Os itens deverão ser entregues na CÂMARA MUNICIPAL DE ESTEIO, Rua Vinte e quatro de agosto n° 535, cep:93265-169, Esteio/RS das 8h às 18h.

# DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será realizado mediante Nota de Empenho, em até 05 dias após a execução da entrega, mediante apresentação de nota fiscal, através de depósito em conta, PIX ou boleto.

7.2 Dotação: 13 (3.3.90.30)

7.3

# DA FISCALIZAÇÃO.

* 1. A entrega dos itens será acompanhada pelo servidor da Câmara Vereadores.

**ANEXO I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA/TAMANHO/MODELO** | **QUANTI**  **DADE** | **VALOR** |
| 1 | Alicate amperímetro | Material plástico,, tipo: digital, corrente 20 A, 200 A,1.000 A, voltagem 750V AC E  1000V DC, alimentação bateria, voltagem da  bateria 9 V, resistência 2 MOHM, APLICAÇÃO:ELETRICIDADE | 01 |  |
| 2 | Alicates de bico | Meia cana - Tramontina | 02 |  |
| 3 | Torno de bancada | Número 5 | 01 |  |
| 4 | Paquímetro | Analógico | 01 |  |
| 5 | Martelete | Função martelo para talhadeira | 01 |  |
| 6 | Conjunto de Brocas para concreto | Material vídea/ para concreto componentes 8 peças:  3; 4\, 5\, 6\, 7\, 8\, 9 E 10MM engate rápido para martelete | 01 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Conjunto de Brocas para metal | Material aço rápido/ aplicação metal/ componente com 26 peças:  1/16"\, 5/64"\, 3/32"\, 7/64"\,  1/8"\, 9/64. COM ENGATE RAPIDO. | 01 |  |
| 8 | Conjunto Brocas para madeira | MATERIAL:AÇO CARBONO\, APLICAÇÃO:MADEIRA\, COMPONENTES:8 PEÇAS DE 100 MM\, TIPO:CILÍNDRICA COM 3 PONTAS\, DIÂMETRO:2\, 3\, 4\, 6\, 8\, 9\,  10 E 12 MM 1mm | 01 |  |
| 9 | Eletrodo 2mm | 2mm | 1kg |  |
| 10 | Discos para esmerilhadeira | 4’’1/2 - ﬂap grão 120 | 01 |  |
| 11 | Discos para esmerilhadeira | 4’’1/2 - ﬂap grão 80 | 02 |  |
| 12 | Torneira de bancada | Lavatório, balcão, ¼ de volta, cromada, MEBER ou DOCOL | 05 |  |
| 13 | Discos para esmerilhadeira | 4’’1/2 - corte pedra | 02 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | serra de cortar ferro | Largura 13mm, comprimento 300mm, aplicação arco de serra, , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLEXÍVE e RESISTENTE | 05 |  |
| 15 | Abraçadeira Nylon | Tamanho 10mm pacotes com 100un | 01pct |  |
| 16 | Abraçadeira Nylon | Tamanho 20mm pacote com 100 un | 01pct |  |
| 17 | Fita teﬂon | 20m | 02 |  |
| 18 | Fita isolante | 20m | 05 |  |
| 19 | Cabo | PP 1,5mm 2 vias | 30  metros |  |
| 20 | Flecha Pezzi 90 | Macho 10 A | 02 |  |
| 21 | Flecha Pezzi 90 | Femea 10 A | 02 |  |
| 22 | luva longa mão ﬂexível | Material látex, tamanho grande, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANATÔMICA\, ANTIDERRAPANTE\, TIPO:CANO LONGO | 02 |  |
| 23 | Máscara facial proteção contra impactos | Material polipropileno, transparente  CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO VISEIRA, C/ VISOR FIXO | 02 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Massa epóxi 250g | Massa vedação composição básica epóxi para vedação subaquáticas, frestas e trincas | 01 |  |
| 25 | Chave cachimbo | Material aço cromo vanádio, Tipo chave catraca para soquete sextavado, Quantidade de peças 40, Componentes chave catraca, acompanha ACESSÓRIOS:EXTENSÃO,  ADAPTADOR, ESTOJO | 01 |  |
| 26 | Conjunto chaves Philips e fenda | Conjunto de 20 peças CHAVES DE FENDA E PHILIPS, aplicação manutenção geral. Com pasta com zyper. | 01 |  |
| 27 | Jogo chave allen longa | Cromo vanádio, tipo hexagonal abaulada, QUANTIDADE PEÇAS:9\ TAMANHO:LONGO\, MODELO:L  Componentes: 1 1/16", 3/32", 1/8", 5/32",  3/16", 7/32", 1/4", 5 | 01 |  |
| 28 | Chave de mandril | ½” aplicação furadeira | 01 |  |
| 29 | Ferro de solda estanhador | Potência 60w, tensão 220v aplicação em  serviços de manutenção | 01 |  |
| 30 | Conectores Wago duas vias | Modelo 221, para fio 6mm² | 21 |  |